{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":57,"n_cols":21,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,56,22]]}
[]
[null,"CX35D","CX12D","CX14D","CX15EV","CX17D","CX18D","CX19D","CX20D","CX22D","CX25EV ","CX25D","CX30D","CX38D","CX42D","CX45D","CX50D","CX55D","CX58D","CX60D","CX65D"]
["MOTOR"]
["Typ ","KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5","KUBOTA D722 - STAGE 5","KUBOTA D722 - STAGE 5","Eingebettete Permanentmagnete (IPM)","YANMAR 3TNV70 - STAGE 5","YANMAR 3TNV70 - STAGE 5","YANMAR 3TNV76 - STAGE 5","YANMAR 3TNV76 - STAGE 5","KUBOTA D1105 - STAGE 5","Eingebettete Permanentmagnete\n(IPM)","YANMAR 3TNV76 - STAGE 5","KUBOTA D1703-M - STAGE 5","KUBOTA D1703-M - STAGE 5","KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5","KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5"]
["Max. Leistung kW/PS ","(2200 rpm) 18,2 - 24,4","(2200 rpm) 8,8 - 11,8","(2200 rpm) 8,8 - 11,8","-","(2200 rpm) 12 - 16,1","(2200 rpm) 12 - 16,1","(2200 rpm) 13,7 - 18,4","(2200 rpm) 13,7 - 18,4","(2400 rpm) 15,4 - 20,7","-","(2200 rpm) 13,7 - 18,4","18,2 - 24,4","18,2 / 24,4","(2300 rpm) 32,3 - 43,3","(2300 rpm) 32,3 - 43,3","(2300 rpm) 42,6 - 57,1","(2300 rpm) 42,6 - 57,1","(2300 rpm) 44,3 - 59,4","(2300 rpm) 44,3 - 59,4","(2200 rpm) 44,3 - 59,4"]
["Elektrische Motorleistung kW/PS ","-","-","-","11,0 / 14,7","-","-","-","-","-","25,0 / 33,5","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Elektrische Motorspitzenleistung kW ","-","-","-","16,0","-","-","-","-","-","32,0","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Hubraum cm³ ",1647,719,719,"-",854,854,1116,1116,1105,"-",1116,1647,1647,1826,1826,2434,2434,2615,2615,2615]
["Anzahl der Zylinder Anz. ",3,3,3,"-",3,3,3,3,3,"-",3,3,3,3,3,4,4,4,4,4]
["Kühlung ","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","-","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","-","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit","Flüssigkeit"]
["Verbrauch l/h ","2025-03-05","2025-01-08","2025-01-08","-","2025-02-04","2025-02-04","2025-03-01","2025-03-01",3,"-",3,"2025-03-05","2025-03-05","2025-05-04","2025-05-04","2025-06-09","2025-06-09","2025-07-06","2025-07-06","2025-07-06"]
["Lichtmaschine V ","12 (40)","12 (40)","12 (40)","-","12 (40)","12 (40)","12 (40)","12 (40)","12 (40)","-","12 (40)","12 (40 A)","12 (40 A)","12 (70)","12 (70)","12 (70)","12 (70)","12 (60)","12 (60)","12 (60)"]
["Batterie V (Ah) ","12 (80)","12 (45)","12 (45)","-","12 (65)","12 (65)","12 (65)","12 (65)","12 (62)","-","12 (65)","12 (80)","12 (80)","12 (74)","12 (74)","12 (100)","12 (100)","12 (95)","12 (95)","12 (95)"]
["VERSORGUNG"]
["Versorgung ","-","-","-","Dreiphasen-Wechselstrom","-","-","-","-","-","Dreiphasen-Wechselstrom","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Batterie ","-","-","-","Lithium-Ionen","-","-","-","-","-","Lithium-Ionen","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Bruttokapazität kWh ","-","-","-","21,5","-","-","-","-","-","32,3","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Nennspannung des Systems V ","-","-","-",102,"-","-","-","-","-",102,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Autonomie je nach Betriebsart h ","-","-","-","4 ÷ 8","-","-","-","-","-","4 ÷ 8","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["LADEDAUER"]
["Eingebautes Ladegerät 220 V h ","-","-","-",10,"-","-","-","-","-",9,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Externe dreiphasige Schnellladung 380V (optional) h ","-","-","-","1,0 (80%) - 1,5 (100%)","-","-","-","-","-","1,5 (80%) - 2,0 (100%)","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["HYDRAULIKSYSTEM"]
["Kreislauftyp ","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","-","-","Lasterfassung Druckflussverteilung","-","-","-","-","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","-","Load Sensing System mit\ngeschlossenem\nZentrum mit „Flow Sharing“-\nRegelventil","Load Sensing System mit geschlossenem\nZentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem\nZentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil","Load Sensing System mit geschlossenem Zentrum mit „Flow Sharing“-Regelventil"]
["Pumpenart ","1 Pumpe mit variabler\nFördermenge und\nLasterkennung","2 Zahnradpumpen","variabler Durchfluss","1 geräuscharme Zahnradpumpe\nmit Schrägverzahnung","variabler Durchfluss","variabler Durchfluss","variabler Durchfluss","variabler Durchfluss","1 Pumpe mit variabler Fördermenge und Lasterkennung + 1 Zahnradpumpe","1 LS-Verstellpumpe","1 Pumpe mit variabler\nFördermenge","1 Pumpe mit variabler\nFördermenge und Lasterkennung","1 Pumpe mit variabler\nFördermenge und Lasterkennung","1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe","1 Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe","Hydraulische Pumpe mit variabler Fördermenge\nmit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe","1 Hydraulische Pumpe\nmit variabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung\n+ 1 Zahnradpumpe","1 Hydraulische Pumpe mit\nvariabler Fördermenge mit elektronischer Steuerung\n+ 1 Zahnradpumpe","1 Hydraulische Pumpe mit variabler\nFördermenge mit elektronischer Steuerung + 1 Zahnradpumpe","1 Hydraulische Pumpe mit variabler\nFördermenge mit elektronischer Steuerung\n+ 1 Zahnradpumpe"]
["Fördermenge der Pumpe cm³ ",48,"5,6 + 5,6","6,0 + 6,0","2025-10-01","8 + 8 + 6,6","8 + 8 + 6,6","9 + 9 + 6,6","9 + 9 + 6,6","25 + 5",18,25,48,48,"53,7 + 11,2","53,7 + 11,2","65 + 14,5","65 + 14,5","65 + 14,5","71 + 14","71 + 14"]
["Pumpenleistung l/min ",101,"12 + 12","13 + 13",26,"16 + 16 + 13,1","16 + 16 + 13,1","18 + 18 + 13,1","18 + 18 + 13,1","48 + 9,5",46,50,101,101,"107 + 22,3","107 + 22,3","129 + 28,8","129 + 28,8","129 + 28,8","141 + 27,8","141 + 27,8"]
["Max. Kalibrierdruck des Kreises bar ",260,170,190,180,220,220,240,240,240,210,250,260,260,280,280,280,280,280,280,280]
["Hilfssysteme (maximaler Druck) - AUX 1  l/min (bar) ","einfache oder doppelte\nWirkung 40 (max. 50) 200\nlinks / 250 rechts","einfache oder doppelte Wirkung 26 - 165","einfache oder doppelte Wirkung 28 - 200","einfache oder doppelte Wirkung\n28 - 180","einfache oder doppelte Wirkung 29,1 - 205","einfache oder doppelte Wirkung 29,1 - 205","einfache oder doppelte Wirkung 31,1 - 205","einfache oder doppelte Wirkung 31,1 - 205","einfache oder doppelte Wirkung* 50 - 200","einfache oder doppelte Wirkung\n40 - 210","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n50 - 200 / 250","40 (max. 50) 200 links / 250 rechts bar","40 (max. 50) 200 links / 250 rechts bar","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n50 (max. 70) 200 links /\n280 rechts","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n50 (max. 70) 200 links /\n280 rechts","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n60 (max. 70) 200 links /\n280 rechts","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n60 (max. 70) 200 links /\n280 rechts","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n70 (max. 80) 200 links /\n280 rechts","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n85 - 200","einfache oder\ndoppelte Wirkung\n85 - 200"]
["Hilfssysteme (maximaler Druck) - AUX 2  l/min (bar) ","doppelte Wirkung -\noptional\n32/20 - 190 (max. 250)","optional 12 - 165","optional 13 - 165","optional\n10/7 - 180","optional 13,1 - 205","optional 13,1 - 205","optional 13,1 - 205","optional 13,1 - 205","optional 13/8 - 220","optional\n13/9 - 210","optional 12 /8 - 250","32/20 - 190 (250 Max) bar","32/20 - 190 (max 250) bar","doppelte Wirkung -\noptional\n60/43 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n60/43 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n60/43 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n60/43 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n45/39- 280","doppelte Wirkung -\noptional\n65/90 - 280","doppio effetto\n65/90 - 280"]
["Hilfssysteme (maximaler Druck) - AUX 3  l/min (bar) ","doppelte Wirkung -\noptional\n32/20 - 190 (max. 250)","-","-","-","optional 16 - 220","optional 16 - 220","optional 18 - 240","optional 18 - 240","optional 50 - 220","optional\n28/24 - 210","optional 29 / 22 - 250","32/20 - 190 (250 Max)bar","32/20 - 190 (max 250) bar","doppelte Wirkung -\noptional\n40/32 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n40/32 - 280","optional\n40/32 - 280","optional\n40/32 - 280","optional\n78/58 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n45 - 280","doppelte Wirkung -\noptional\n45 - 280"]
["DREH- UND FAHRGESCHWINDIGKEIT"]
["Fahrgeschwindigkeit (AUTOMATIK ZWEI GESCHWINDIGKEITEN) km/h ","1. : 0 ÷ 2,7 / 2. : 0 ÷ 4,3","1. : 0 ÷ 1,8 / 2. : 0 ÷ 3,8","1. : 0 ÷ 1,8 / 2. : 0 ÷ 3,8","1. : 0 ÷ 1,8 / 2. : 0 ÷ 3,8","1. : 0 ÷ 2,2 / 2. : 0 ÷ 4,1","1. : 0 ÷ 2,2 / 2. : 0 ÷ 4,1","1. : 0 ÷ 2,3 / 2. : 0 ÷ 4,4","1. : 0 ÷ 2,3 / 2. : 0 ÷ 4,4","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,0","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,0","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,3","1. : 0 ÷ 2,7 / 2. : 0 ÷ 4,3","1. : 0 ÷ 2,7 / 2. : 0 ÷ 4,3","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,5","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,5","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,5","1. : 0 ÷ 2,6 / 2. : 0 ÷ 4,5","1. : 0 ÷ 2,5 / 2. : 0 ÷ 4,5","1. : 0 ÷ 2,3 / 2. : 0 ÷ 4,5","1. : 0 ÷ 2,3 / 2. : 0 ÷ 4,5"]
["Drehgeschwindigkeit U/min ","2025-10-05","2025-09-05",11,"2025-09-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05",10,10,"2025-10-05","2025-09-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-09-05","2025-09-05",11,11,11]
["BEDIENELEMENTE"]
["Ausleger, Löffelstiel, Schaufel- und Turmschwenkung ","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 elektro-proportionale Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 elektro-proportionale Joysticks","2 Joysticks","2 Steuer-Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Joysticks","2 Steuer-Joysticks","2 Joysticks"]
["Positionierer für zweiteiligen Ausleger ","-","-","-","-","-","-","-","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Bewegungsnachverfolgung (einschließlich Gegendrehung) ","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 elektro-proportionale Hebel","2 Steuerhebel","2 mechanische Hebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 elektro-proportionale Hebel","2 Steuerhebel","2\nSteuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Steuerhebel","2 Joysticks","2 Steuerhebel"]
["Planierschild ","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","elektro-proportionaler Hebel","Steuerhebel","2 Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","elektro-proportionaler Hebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel","Steuerhebel"]
["Hilfssystem - AUX 1 ","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler\nSchalter am\nrechten Joystick*","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick*","elektroproportional\nSchalter am Joystick","rechtes Pedal","rechtes Pedal","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**","elektroproportional\nSchalter am Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am\nrechten Joystick*","elektroproportionaler\nSchalter am rechten Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am rechten Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick*","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**"]
["Hilfssystem - AUX 2 ","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","-","-","elektroproportional\nSchalter am Joystick","-","-","-","-","-","elektroproportional\nSchalter am Joystick","-","elektroproportionaler\nSchalter am linken Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am linken Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick*","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**","-","elektroproportionaler Schalter am rechten Joystick**","elektroproportionaler\nSchalter am rechten\nJoystick**"]
["Hilfssystem - AUX 3 ","-","-","-","elektroproportional\nSchalter am Joystick","-","-","-","-","-","elektroproportional\nSchalter am Joystick","-","-","-","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","-","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick"]
["Auslegerschwenkung ","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","linkes Pedal","linkes Pedal","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am linken Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am linken Joystick","elektroproportionaler\nSchalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick","elektroproportionaler Schalter am linken Joystick"]
["GEWICHT"]
["Transportgewicht mit Überrollbügel (mit FOPS 1) kg ","-","1200 (1225)***","1255 (1280)***","1315***","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Transportgewicht mit Schutzdach kg ","-","-","-","-","1580***","1720***","1770***","1900***","2090***","2210***","2450***",2980,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Einsatzgewicht mit Überrollbügel (mit FOPS 1) ISO 6016 kg ","-","1305 (1330)***","1360 (1385)***","1420***","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Transportgewicht mit Kabine kg ","3330***","-","-","-","1690***","1830***","1880***","2010***","2190***","2340***","2580***","3110***","3760***","4200***","4600***","4800***","5250***","5440***","5740***","6290***"]
["Einsatzgewicht mit Schutzdach ISO 6016 kg ","-","-","-","-","1690***","1830***","1880***","2010***","2220***","2340***","2580***",3110,"-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Einsatzgewicht mit Kabine ISO 6016 kg ","3480***","-","-","-","1800***","1940***","1990***","2120***","2320***","2470***","2710***","3240***","3910***","4350***","4750***","4950***","5400***","5670***","5970***","6520***"]
["SCHALTKREIS- UND BAUTEILKAPAZITÄTEN"]
["Kraftstofftank l ",49,"14,5","14,5","-",25,25,25,25,20,"-",26,49,49,60,60,75,75,85,85,85]
["Hydrauliköltank l ","33,5","2025-09-05","2025-09-05","-",20,20,20,20,16,"-",29,"33,5","33,5",50,50,65,65,60,60,60]
["Fassungsvermögen des Kreislaufs l ",54,15,15,"-",29,29,29,30,25,"-",40,54,54,65,65,85,85,80,80,80]
["Fassungsvermögen des Kühlsystems l ","2025-07-05","2025-04-03","2025-04-03","-","2025-04-05","2025-04-05","2025-04-05","2025-04-05",4,"-",5,"2025-07-05",8,9,9,11,11,12,12,12]
["Motoröl l ","2025-06-03","2025-03-08","2025-03-08","-","2025-02-04","2025-02-04","2025-02-08","2025-02-08","2025-04-04","-","2025-02-08","2025-06-03","2025-06-03",7,7,"2025-10-06","2025-10-06","2025-10-02","2025-10-02","2025-10-02"]
["* mit Verschluß \n** mit Haltefunktion \n*** mit Gummiraupen"]