{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":61,"n_cols":4,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"695SV","580SV","590SV"]
["MOTOR"]
["Marca y modelo ","FPT F5C - F5MGL413A","FPT F5C - F5MGL413B","FPT F5C - F5MGL413A"]
["Sistema de inyección ","Sistema de conducto común de alta presión","Sistema de conducto común de alta presión","Sistema de conducto común de alta presión"]
["Nivel de emisiones ","Fase V","Fase V","Fase V"]
["N.º de cilindros ",4,4,4]
["Calibre/carrera ","102 mm x 110 mm","102 mm x 110 mm","102 mm x 110 mm"]
["Desplazamiento/proporción de compresión ","3,6 litros/17 a 1","3,6 litros/17 a 1","3,6 litros/17 a 1"]
["Potencia nominal del motor (ISO 14396) ","82 KW (110 hp) a 2200 rpm","72 KW (97 hp) a 2200 rpm","82 KW (110 hp) a 2200 rpm"]
["Potencia neta máxima ","89 KW (119 hp) a 1900 rpm","84 KW (112 hp) a 2000 rpm","89 KW (119 hp) a 1900 rpm"]
["Par máximo (ISO 14396) ","460 Nm a 1400 rpm","453 Nm a 1400 rpm","460 Nm a 1400 rpm"]
["Velocidad del motor ","2200 rpm (velocidad nominal con carga completa)/900-1000 rpm (velocidad baja sin carga)","2200 rpm (velocidad nominal con carga completa)/900-1000 rpm (velocidad baja sin carga)","2200 rpm (velocidad nominal con carga completa)/900-1000 rpm (velocidad baja sin carga)"]
["TRANSMISIÓN"]
["Transmisión ","4WD - 4WS","4WD","4WD"]
["Tipo ","Powershift/ Direct Drive","Powershuttle/ Powershift/ Direct Drive","Powershuttle/ Powershift/ Direct Drive"]
["Modelo ","Carraro TLB2\n4WS MPB/ Carraro TLB2 4WS\nDD SAHR PB 4WD","Carraro TLB1 PB 4WD/ Carraro TLB2 MPB 4WD/ Carraro TLB2 2WS\nDD SAHR PB 4WD","Carraro TLB1 PB 4WD/ Carraro TLB2\nMPB 4WD/ Carraro TLB2 2WS\nDD SAHR PB 4WD"]
["Velocidades de avance ","7 - 11 - 24 - 40 (kph)/ 6 - 10 - 21 - 22 - 38 - 40 (kph)","6 - 10 - 21 - 40 (kph)/ 6 - 10 - 21 - 22 - 38 - 40 (kph)","6 - 10 - 21 - 40 (kph)/ 6 - 10 - 21 - 22 - 38 - 40 (kph)"]
["Velocidades de retroceso ","8 - 13 - 29 (kph)","7 - 12 - 26 - 47 (kph) / 7 - 12 - 26 (kph)","7 - 12 - 26 - 47 (kph) / 7 - 12 - 26 (kph)"]
["EJE DELANTERO"]
["Modelo ","4WD con diferencial de deslizamiento limitado","4WD de elevada resistencia","4WD de elevada resistencia"]
["Oscilación ","+/- 8 °","+/- 11°","+/- 11°"]
["EJE TRASERO"]
["Modelo ","Carraro 26.43\ncon diferencial de deslizamiento limitado","Carraro 28.44FR con bloqueo del diferencial","Carraro 28.50 con bloqueo del diferencial"]
["FRENOS"]
["Frenos de servicio ","Con pedal hidráulico, 3 discos por lado","Con pedal hidráulico, 2 discos por lado","Con pedal hidráulico, 2 discos por lado"]
["Frenos de estacionamiento ","Accionado mecánicamente o accionado hidráulicamente (SAHR).","Accionado mecánicamente o accionado hidráulicamente (SAHR).","Accionado mecánicamente o accionado hidráulicamente (SAHR)."]
["NEUMÁTICOS"]
["Delanteros ","28\"","18\" o 20”","18\" o 20”"]
["Traseros ","28\"","26\"/ 28\" o 30”","26\"/ 28\" o 30”"]
["DIRECCIÓN"]
["Tipo ","Dirección hidráulica - Dirección confortable","Dirección hidráulica - Dirección confortable","Dirección hidráulica - Dirección confortable"]
["Presión del sistema/desplazamiento ","180-190 bar","180-190 bar","180-190 bar"]
["Radio de giro 4WD (radio externo) ","Con neumáticos de 28 pulgadas:\n8180 mm en modo de 2WS sin frenos;\n6820 mm en modo de 2WS con frenos activados;\n4810 mm en modo de 4WS sin frenos","Con neumáticos de 18 pulgadas: 4300 mm sin frenos, 3600 mm con frenos activados","Con neumáticos de 18 pulgadas:\n4300 mm sin frenos\n3600 mm con frenos activados"]
["SISTEMA HIDRÁULICO"]
["Tipo ","Centro cerrado con detección de carga y\nbomba de volumen variable","Circuito de centro cerrado con detección de\ncarga y bomba de engranajes doble (únicamente\npara la versión del brazo cargador recto). / Centro cerrado con detección de carga y\nbomba de volumen variable","Centro cerrado con detección de carga y bomba de volumen variable"]
["Caudal (@2200 rpm) ","6 a 165 l/min","156 l/min / 6 a 163 l/min","6 a 165 l/min"]
["Presión del cargador ","240 bar","240 bar (205 para la versión del brazo cargador recto).","240 bar"]
["Presión del retro - operación STD ","205 bar","205 bar","205 bar"]
["Presión del retro - power boost /power lift ","240 bar","240 bar","240 bar"]
["CAPACIDAD DE SERVICIO"]
["Aceite del motor ","8 l","8 l","8 l"]
["Aceite de la transmisión ","20,8 l","20,8 l","20,8 l"]
["Aceite del eje trasero ","13,6 l","15,5 l","17 l"]
["Aceite hidráulico ","142 l","142 l","142 l"]
["Tanque de combustible ","128 l","128 l","128 l"]
["Depósito de DEF ","13,2 l","13,2 l","13,2 l"]
["Refrigerante ","24 l","24 l","24 l"]
["SISTEMA ELÉCTRICO"]
["Voltaje ","12 V","12 V","12 V"]
["Batería ","Individual: 95 Ah, 900 A o doble: 60 Ah, 600 A (cada una)","Individual: 95 Ah, 900 A o doble: 60 Ah, 600 A (cada una)","Individual: 95 Ah, 900 A o doble: 60 Ah, 600 A (cada una)"]
["Alternador ","120 A","120 A","120 A"]
["CABINA"]
["Certificación ","ROPS / FOPS","ROPS / FOPS","ROPS / FOPS"]
["Aire acondicionado ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Capacidad de los compartimentos portaobjetos ","45 l, lo que incluye: 2 compartimientos con seguro, caja refrigerante","45 l, lo que incluye: 2 compartimientos con seguro, caja refrigerante","45 l, lo que incluye: 2 compartimientos con seguro, caja refrigerante"]
["Velocímetro ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["Radio con Bluetooth ","Opcional","Opcional","Opcional"]
["RUIDO"]
["Interno (cabina) ","74 dB(A)","74 dB(A)","74 dB(A)"]
["Externo ","102 dB(A)","101 dB(A)","102 dB(A)"]