{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":67,"n_cols":6,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"CX75E","CX70E","CX85E","CX90E","CX100E"]
["GENERALE"]
["Peso operativo ISO 6016 con cingoli in gomma (con benna, operatore e serbatoio diesel pieno) kg ",7580,7290,8830,9210,10080]
["Pressione specifica al suolo kg/cm² ","0,35","0,34","0,39","0,40","0,44"]
["Velocità di traslazione km/h ","1°: 0 ÷ 2,1 /\n2°: 0 ÷ 4,2\n(AUTO A DUE\nVELOCITÀ)","1°: 0 ÷ 2,1 /\n2°: 0 ÷ 4,2\n(AUTO A DUE\nVELOCITÀ)","1°: 0 ÷ 2,6 /\n2°: 0 ÷ 5,2\n(AUTO A DUE\nVELOCITÀ)","1°: 0 ÷ 2,6 /\n2°: 0 ÷ 5,2\n(AUTO A DUE\nVELOCITÀ)","1°: 0 ÷ 2,6 /\n2°: 0 ÷ 5,2\n(AUTO A DUE\nVELOCITÀ)"]
["Velocità di rotazione del telaio superiore giri/min ",11,11,"2025-09-05","2025-09-05","2025-09-05"]
["DIMENSIONI"]
["Larghezza dei cingoli mm ",2100,2100,2320,2320,2320]
["Raggio di sterzata posteriore mm ",1050,1050,1220,1220,1220]
["Altezza cabina / con griglia mm ","2680 / 2760","2680 / 2760","2680 / 2760","2680 / 2760","2680 / 2760"]
["Lunghezza di trasporto (bilanciere standard/lungo) mm ","5562 / 5582","5480 / 5460","5820 / 5650","6280 / 6310","6060 / 6530"]
["MOTORE"]
["Costruttore ","Kubota","Kubota","Yanmar","Yanmar","Yanmar"]
["Nome del modello ","V2607-CR-T","V2607-CR-T","4TNV98CT","4TNV98CT","4TNV98CT"]
["Livello di emissioni ","Stage V","Stage V","Stage V","Stage V","Stage V"]
["Potenza motore kW / CV / rpm ","44,3 / 59,4 / 2300","44,3 / 59,4 / 2300","53,7 / 72,0 / 2100","53,7 / 72,0 / 2100","53,7 / 72,0 / 2100"]
["Cilindrata cc ",2615,2615,3319,3319,3319]
["Cilindri n° ",4,4,4,4,4]
["Raffreddamento ","liquido","liquido","liquido","liquido","liquido"]
["Carburante ","Diesel","Diesel","Diesel","Diesel","Diesel"]
["Alternatore V (A) ","12 (60)","12 (60)","12 (80)","12 (80)","12 (80)"]
["Batteria V (Ah/A) ","12 (95)","12 (95)","12 (100/900)","12 (100/900)","12 (100/900)"]
["IMPIANTO IDRAULICO"]
["Tipo di circuito ","Sistema a centro chiuso Load Sensing con valvola di controllo della ripartizione del flusso \"Flow Sharing”","Sistema a centro chiuso Load Sensing con valvola di controllo della ripartizione del flusso \"Flow Sharing”","Sistema eHPQ Rexroth","Sistema eHPQ Rexroth","Sistema eHPQ Rexroth"]
["Tipo di pompa ","1 pompa variabile idraulica LS con controllo elettronico + 1 pompa ad ingranaggi","1 pompa variabile idraulica LS con controllo elettronico + 1 pompa ad ingranaggi","1 pompa elettronica (EOC) a portata variabile + 1 pompa ad ingranaggi sulla presa di forza del motore (FAN DRIVE)","1 pompa elettronica (EOC) a portata variabile + 1 pompa ad ingranaggi sulla presa di forza del motore (FAN DRIVE)","1 pompa elettronica (EOC) a portata variabile + 1 pompa ad ingranaggi sulla presa di forza del motore (FAN DRIVE)"]
["Capacità della pompa l/min ","141 + 27,8","141 + 27,8",192,192,192]
["Pressione massima di taratura del circuito bar ",280,280,290,290,290]
["Portata (pressione massima) sistema ausiliario AUX1 l/min (bar) ","85 (200)","85 (200)","160 (200)","160 (200)","160 (200)"]
["Portata (pressione massima) sistema ausiliario AUX1 - Modalità Mulcher l/min (bar) ","60 (180)","60 (180)","62 (180)","62 (180)","62 (180)"]
["Portata (pressione massima) sistema ausiliario AUX2 l/min (bar) ","65/90 (280)","65/90 (280)","110/60 (290)","110/60 (290)","110/60 (290)"]
["Portata (pressione massima) sistema ausiliario AUX3 l/min (bar) ","45 (280)","45 (280)","50 (250)","50 (250)","50 (250)"]
["PRESTAZIONI"]
["Profondità di scavo con bilanciere standard (bilanciere lungo) mm ","4120 (4320)","4070 (4270)","3670 (4020)","4130 (4480)","4320 (4670)"]
["Altezza massima di scarico con bilanciere standard (bilanciere lungo) mm ","5490 (5670)","4450 (4590)","5180 (5420)","4660 (4880)","5960 (6270)"]
["Forza di strappo alla benna ISO 6015 daN ",4850,4850,6300,6300,6300]
["Forza di strappo al bilanciere standard ISO 6015 (bilanciere lungo) daN ","2900 (2700)","2900 (2700)","4350 (3850)","4350 (3850)","4350 (3850)"]
["Capacità di sollevamento a 1 m di altezza - 3 m di sbraccio - bilanciere standard - lama abbassata - frontale kg ",2140,3150,4420,5610,4270]
["Capacità di sollevamento a 1 m di altezza - 3 m di sbraccio - bilanciere standard - lama abbassata - laterale kg ",2110,2170,3540,3250,3570]
["Forza di trazione daN ",7150,7150,7960,7960,7960]
["Pendenza massima % / ° ","60% / 30°","60% / 30°","60% / 30°","60% / 30°","60% / 30°"]
["RIEMPIMENTI"]
["Serbatoio combustibile l ","85,0","85,0","105,0","105,0","105,0"]
["Serbatoio olio idraulico l ","60,0","60,0","85,0","85,0","85,0"]
["Capacità impianto idraulico l ","80,0","80,0","135,0","135,0","135,0"]
["Capacità impianto di raffreddamento l ","12,0","12,0","23,0","23,0","23,0"]
["Olio motore l ","2025-10-02","2025-10-02","10,0","10,0","10,0"]
["CONTROLLI"]
["Braccio, bilanciere, benna e rotazione del telaio superiore ","2 joystick di\ncomando","2 joystick\ndi comando","2 joystick\nelettronici canbus","2 joystick\nelettronici canbus","2 joystick\nelettronici canbus"]
["Rotazione del braccio ","interruttore elettroproporzionale\nsul\njoystick sinistro","interruttore elettroproporzionale\nsul\njoystick sinistro","n.d.","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick sinistro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick sinistro"]
["Bracco articolato ","interruttore elettroproporzionale\nsul\njoystick destro","n.d.","n.d.","n.d.","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro"]
["Traslazione ","2 leve di comando","2 leve di comando","2 pedali/leve\nelettroniche canbus","2 pedali/leve\nelettroniche canbus","2 pedali/leve\nelettroniche canbus"]
["Lama ","leva di comando","leva di comando","1 joystick\nelettronico canbus","1 joystick\nelettronico canbus","1 joystick\nelettronico canbus"]
["Sistema ausiliario AUX1 ","interruttore elettroproporzionale sul joystick destro","interruttore elettroproporzionale\nsul joystick destro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro"]
["Sistema ausiliario AUX2 ","interruttore elettroproporzionale\nsul joystick destro","interruttore elettroproporzionale\nsul joystick destro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick destro"]
["Sistema ausiliario AUX3 ","interruttore elettroproporzionale\nsul joystick sinistro","interruttore elettroproporzionale\nsul joystick sinistro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick sinistro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick sinistro","1 rullo\nelettronico canbus\nsul joystick sinistro"]
["BRACCIO e BILANCIERE"]
["Lunghezza del bilanciere standard mm ",1900,1900,1760,1760,1760]
["Lunghezza del bilanciere lungo mm ",2100,2100,2110,2110,2110]
["LAMA DOZER"]
["Larghezza mm ",2100,2100,2320,2320,2320]
["SOTTOCARRO"]
["Rulli inferiori n° ","5 a destra + 5 a\nsinistra","5 a destra + 5 a\nsinistra","5 a destra\n+ 5 a sinistra\n(cingoli in gomma)\n- 6 a destra\n+ 6 a sinistra\n(cingoli in acciaio\no acciaio/gomma)","5 a destra\n+ 5 a sinistra\n(cingoli in gomma)\n- 6 a destra\n+ 6 a sinistra\n(cingoli in acciaio\no acciaio/gomma)","5 a destra\n+ 5 a sinistra\n(cingoli in gomma)\n- 6 a destra\n+ 6 a sinistra\n(cingoli in acciaio\no acciaio/gomma)"]
["Rulli superiori n° ",1,1,1,1,1]
["Larghezza cingoli in acciaio o acciaio/gomma mm ",450,450,"450 standard\n(600 opz.)","450 standard\n(600 opz.)","450 standard\n(600 opz.)"]
["Larghezza complessiva (con pattini da 450 mm) mm ",2100,2100,2320,2320,2320]
["Lunghezza dei cingoli mm ",2745,2745,2880,2880,2880]