{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":73,"n_cols":20,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[null,"CX50D","CX12D","CX14D","CX15EV","CX17D","CX18D","CX19D","CX20D","CX22D","CX25EV","CX25D","CX28D","CX35D","CX42D","CX45D","CX55D","CX58D","CX60D","CX65D"]
["SILNIK"]
["Typ ","KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5","KUBOTA D722 - STAGE 5","KUBOTA D722 - STAGE 5","Wewnetrzne magnesy trwale (IPM)","YANMAR 3TNV70 - STAGE 5","YANMAR 3TNV70 - STAGE 5","YANMAR 3TNV76 - STAGE 5","YANMAR 3TNV76 - STAGE 5","KUBOTA D1105 - STAGE 5","Internal Permanent Magnets (IPM)","YANMAR 3TNV76 - STAGE 5","KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5","KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5","KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5","KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2403-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5","KUBOTA V2607-CR-T - STAGE 5"]
["Maks. Moc (2800 obr./min) (kW) ","-","-","-","16,0","-","-","-","-","-","32/ -","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Maks. Moc (2200 obr./min) (kW/hp) ","-","8,8 - 11,8","8,8 - 11,8","-","11,3 - 15,4","11,3 - 15,4","13,7 - 18,6","13,7 - 18,6","-","-","15,5 - 21,1","18,2 - 24,7","18,2 - 24,7","-","-","-","-","-","45,0 - 61,2"]
["Maks. Moc (2400 obr./min) (kW/hp) ","-","-","-","-","-","-","-","-","15,4 - 20,9","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Maks. Moc (2300 obr./min) (kW/hp) ","42,6 - 57,9","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","32,3 - 43,9","32,3 - 43,9","42,6 - 57,9","45,0 - 61,2","45,0 - 61,2","-"]
["Zasilanie ","-","-","-","prad przemienny trójfazowy","-","-","-","-","-","three-phase alternating current","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Pojemnosc skokowa (cmᵌ) ",2434,719,719,"-",854,854,1116,1116,1105,"-",1116,1647,1647,1826,1826,2434,2615,2615,2615]
["Liczba cylindrów (l.) ",4,3,3,"-",3,3,3,3,3,"-",3,3,3,3,3,4,4,4,4]
["Chlodzenie ","Ciecz","Ciecz","Ciecz","-","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","-","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz","Ciecz"]
["Zuzycie (l/h) ","2025-06-09","2025-01-08","2025-01-08","-","2025-02-04","2025-02-04",3.1,3.1,3,"-",3,"2025-03-05","2025-03-05","2025-05-04","2025-05-04","2025-06-09","2025-07-06","2025-07-06","2025-07-06"]
["Alternator (V) ","12 (60 A)","12 (40 A)","12 (40 A)","-","12 (40 A)","12 (40 A)","12 (40 A)","12 (40 A)","12 (40 A)","-","12 (40 A)","12 (40 A)","12 (40 A)","12 (60 A)","12 (60 A)","12 (60 A)","12 (60 A)","12 (60 A)","12 (60 A)"]
["Akumulator V (Ah) ","12 (95)","12 (45)","12 (45)","-","12 (65)","12 (65)","12 (65)","12 (65)","12 (62)","-","12 (65)","12 (74)","12 (74)","12 (75)","12 (75)","12 (95)","12 (95)","12 (95)","12 (95)"]
["ZASILANIE"]
["Typ akumulatora ","-","-","-","litowo-jonowy","-","-","-","-","-","lithium-ion","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Pojemnosc brutto (kWh) ","-","-","-","21,5","-","-","-","-","-",32.3,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Napiecie znamionowe ukladu (V) ","-","-","-",102,"-","-","-","-","-",102,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Autonomia w zaleznosci od trybu pracy (h) ","-","-","-","4 ÷ 8","-","-","-","-","-","4 ÷ 8","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["UKLAD HYDRAULICZNY"]
["Rodzaj pompy ","Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata","2 pompy zebate","zmienny przeplyw","1 Pompa zebata o niskim poziomie halasu","zmienny przeplyw","zmienny przeplyw","zmienny przeplyw","zmienny przeplyw","1 Pompa o zmiennej wydajnosci LS + 1 pompa zebata","1 LS variable pump","zmienny przeplyw","1 Pompa o zmiennej wydajnosci LS + 1 pompa zebata","1 Pompa o zmiennej wydajnosci LS + 1 pompa nzebata","1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata","1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata","1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata","1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata","1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata","1 Pompa hydrauliczna o zmiennej wydajnosci LS ze sterowaniem elektronicznym + 1 pompa zebata"]
["Rodzaj obrotu ","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","-","-","-","-","-","-","-","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","-","-","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywaniaobciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”","Zamkniety system wykrywania obciazenia w srodku z zaworem sterujacym „Wspóldzielenie przeplywu”"]
["Pojemnosc skokowa pompy (cmᵌ) ","65 + 14,5","5,5 + 5,5","5,5 + 5,5","2025-10-01","8 + 8 + 6,6","8 + 8 + 6,6","9 + 9 + 6,6","9 + 9 + 6,6","25 + 4,95",18,25,"48 + 5","48 + 5","53,7 + 11,2","53,7 + 11,2","65 + 14,5","65 + 14,5","71 + 14","71 + 14"]
["Wydajnosc pompy (l/min) ","129 + 28,8",26,28,"-","16 + 16 + 13,1","16 + 16 + 13,1","18 + 18 + 13,1","18 + 18 + 13,1","52 + 10,3","-",52,"105 + 10","105 + 10","107 + 22,3","107 + 22,3","129 + 28,8","129 + 28,8","141 + 27,8","141 + 27,8"]
["Maks. cisnienie kalibracji obwodu (bar) ",280,165,200,180,220,220,240,240,240,210,240,250,250,280,280,280,280,280,280]
["Uklad pomocniczy (maks, cisnienie):AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym dzialaniu (l/min) ","-","26 - 165 bar","28 - 200 bar","28 - 180 bar","29,1 - 205 bar","29,1 - 205 bar","31,1 - 205 bar","31,1 - 205 bar","-","50 - 220 bar","45 - 210 bar","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Układ pomocniczy (maks, ciśnienie):AUX 1 o jednostronnym lub obustronnym działaniu z priorytetem (l/min) ","70 - 200 bar","-","-","-","-","-","-","-","50 - 200 bar","-","-","50 - 200 bar","50 - 200 bar","60 - 200 bar","60 - 200 bar","70 - 200 bar","80 - 200 bar","85 - 200 bar","85 - 200 bar"]
["Uklad pomocniczy (maks, cisnienie):AUX 2 - opcja (l/min) ","-","12 - 165 bar","13 - 165 bar","10 - 180 bar","13,1 - 205 bar","13,1 - 205 bar","13,1 - 205 bar","13,1 - 205 bar","13/8 - 220 bar","13/8 - 220 bar","18 - 200 bar","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Układ pomocniczy (maks, ciśnienie):AUX 2 o obustronnym działaniu (opcja) (l/min) ","40/30 - 280 bar","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","35/20 - 250 bar","35/20 - 250 bar","40/30 - 280 bar","40/30 - 280 bar","40/30 - 280 bar","60/40 - 280 bar","60/40 - 280 bar","60/40 - 280 bar"]
["Uklad pomocniczy (maks, cisnienie):AUX 3 - opcja (l/min) ","40/30 - 280 bar","-","-","-","16 - 220 bar","16 - 220 bar","18 - 240 bar","18 - 240 bar","50 - 220 bar","-","46 - 210 bar","-","-","-","-","40/30 - 280 bar","37 - 280 bar","-","-"]
["Układ pomocniczy (maks, ciśnienie):AUX 3 o obustronnym dzialaniu (opcja) (l/min) ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","35/20 - 250 bar","40/30 - 280 bar","40/30 - 280 bar","-","-","37/37 - 280 bar","37/37 - 280 bar"]
["Zawór sterujacy ","-","-","-","Wspóldzielenie przeplywu z wykrywaniem obciazenia","-","-","-","-","-","Load Sensing Flow Sharing","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Pojemnosc ukladu hydraulicznego (l) ","-","-","-",15,"-","-","-","-","-",25,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["CZASY LADOWANIA"]
["Ladowarka pokladowa 220 V (h) ","-","-","-",10,"-","-","-","-","-",9,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Zewnetrzne szybkie ladowanie trójfazowe 380 V (opcja) (h) ","-","-","-","1,0 (80%) - 1,5 (100%)","-","-","-","-","-","1.5 (80%) - 2.0 (100%)","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["OBRÓT I PREDKOSC JAZDY"]
["Predkosc jazdy (km/h) ","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2,6/drugi : 0 ÷ 4,5","(dwie prędkości automatyczne) Pierwsza : 0 ÷ 1,8 / druga : 0 ÷ 3,8","(dwie prędkości automatyczne) Pierwsza : 0 ÷ 1,8 / druga : 0 ÷ 3,8","(dwie prędkości automatyczne) Pierwsza : 0 ÷ 1,8 / druga : 0 ÷ 3,8","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2,2 drugi : 0 ÷ 4,1","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2,2 drugi : 0 ÷ 4,1","(dwie prędkości automatyczne) Pierwsza : 0 ÷ 2,3 /drugi : 0 ÷ 4,4","(DWIE PRĘDKOŚCI AUTOMATYCZNE) Pierwszy : 0 ÷ 2,3 /drugi : 0 ÷ 4,4","Pierwszy : 0 ÷ 2,6/drugi : 0 ÷ 4,0","1st : 0 ÷ 2.6 / 2nd : 0 ÷ 4.0","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2,6/drugi : 0 ÷ 4,3","(dwie prędkości automatyczne)Pierwszy 0 ÷ 2.5/drugi : 0 ÷ 4,6","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2.5/drugi : 0 ÷ 4,6","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2,6/drugi : 0 ÷ 4,5","(dwie prędkości automatyczne)Pierwszy : 0 ÷ 2,6/drugi : 0 ÷ 4,5","-","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2.5/drugi : 0 ÷ 4,5","(dwie prędkości automatyczne) Pierwszy : 0 ÷ 2,3 /drugi : 0 ÷ 4,5","(dwie prędkości automatyczne) Pierwsza : 0 ÷ 2,3 /drugi : 0 ÷ 4,5"]
["Predkosc obrotowa (obr./min) ","2025-10-05","2025-09-05","2025-09-05","2025-09-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05",10.5,11,10,11,"2025-10-05","2025-10-05","2025-10-05",11,11,11]
["TRYBY ROBOCZE"]
[" Tryby Robocze ","-","-","-","ECO/ STD/ PWR","-","-","-","-","-","ECO/ STD/ PWR","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Max. rpm ","-","-","-","2400/ 2600/ 2800","-","-","-","-","-","2400/ 2600/ 2800","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["ELEMENTY STERUJACE"]
["Wysiegnik, lyzka poglebiarki lyzka i obrót wiezy ","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki z elekryczno-proporcjonalnym sterowaniem","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 electro-proportional joysticks","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace","2 joysticki sterujace"]
["Ruchy gasienic ","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie z elekryczno-proporcjonalnym sterowaniem","(w tym przeciwobrotowy) 2 mechaniczne dźwignie","(w tym przeciwobrotowy)2 mechaniczne dźwignie","(w tym przeciwobrotowy)2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","2 dzwignie sterujace","2 electro-proportional levers","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące Lemiesz spycharki","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące","(w tym przeciwobrotowy) 2 dźwignie sterujące"]
["Dwuczesciowy pozycjoner wysiegnika ","-","-","-","-","-","-","-","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Lemiesz spycharki ","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia z elekryczno-proporcjonalnym sterowaniem","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","electro-proportional lever","dzwignia sterujaca","-","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca"," dzwignia sterujaca","dzwignia sterujaca"]
["Uklad pomocniczy AUX 1 (o jednostronnym lub obustronnym dzialaniu) ","-","-","-","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","prawy pedal","prawy pedal","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","electroproportional\nswitch on right joystick","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Uklad pomocniczy AUX 2 (o obustronnym dzialaniu) ","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-"," przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku"]
["Uklad pomocniczy AUX 3  (o obustronnym dzialaniu) ","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","-","-","-"]
["Uklad pomocniczy z blokada AUX 1 (o jednostronnym lub obustronnym dzialaniu) ","x","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","-","-","-","-","-","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Uklad pomocniczy o wysokim priorytecie z funkcja zatrzymania pozycji AUX 1 (o jednostronnym lub obustronnym dzialaniu) ","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","-","-","-","-","-","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku"]
["Uklad pomocniczy o niskim priorytecie AUX 3 (o obustronnym dzialaniu) ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","przełącznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przełącznik elektroproporcjonalny na prawym joysticku","-","-","-","-","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku"]
["Obrót wysiegnika ","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","lewy pedal","lewy pedal","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","electroproportional switch on left joystick","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku","przelacznik elektroproporcjonalny na lewym joysticku"]
["MASA ROBOCZA"]
["Masa z zadaszeniem (kg) ","-",1200,1255,1315,1580,1720,1770,1900,"-",2190,"-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa z zadaszeniem i dachem ABS* (kg) ","-",1225,1280,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z zadaszeniem* (kg) ","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2410,2700,3350,"-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z zadaszeniem* ISO 6016 (kg) ","-",1305,1360,"-",1690,1830,1880,2010,2090,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z zadaszeniem i dachem ABS (kg) ","-","-","-",1340,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z zadaszeniem i dachem ABS* ISO 6016 (kg) ","-",1330,1385,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa z kabina* (kg) ","-","-","-","-",1690,1830,1880,2010,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z kabina* (kg) ","-","-","-","-","-","-","-","-","-",2320,2540,2850,3500,"-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z kabina* ISO 6016 (kg) ","-","-","-","-",1800,1940,1990,2120,2190,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-"]
["Masa robocza z kabina (z gumowymi gasienicami) (kg) ",4800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",4200,4600,5250,5400,5700,"-"]
["Masa robocza (z gumowymi gasienicami) (kg) ",4800,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",6200]
["POJEMNOSC OBWODU I ELEMENTÓW"]
["Zbiornik paliwa (l) ",75,"14,5","14,5","-",25,25,25,25,20,"-",26,46,45,60,60,75,85,85,85]
["Zbiornik oleju hydraulicznego (I) ",65,"2025-09-05","2025-09-05","-",20,20,20,20,16,"-",29,30,30,50,50,65,60,60,60]
["Pojemnosc obwodu hydraulicznego (l) ",85,15,15,"-",29,29,29,30,25,"-",40,54,54,65,65,85,80,80,80]
["Pojemnosc ukladu chlodzenia (l) ",11,6,6,"-","2025-04-05",4.5,4.5,4.5,4,"-",5,"2025-07-05","2025-07-05",9,9,11,12,12,12]
["Olej silnikowy (I) ","2025-09-05","2025-01-08","2025-01-08","-","2025-02-04","2025-02-04","2025-02-08","2025-02-08","2025-04-04","-","2025-02-08",7,7,7,7,"2025-09-05","2025-10-02","2025-10-02","2025-10-02"]